测试报告**/Test Report**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号/P/N: | YV-GE-40T | 测试人员/Test By: | LING JIN CHAN |
| 产品名称/Product Name: | SFP module | 测试日期/Test Date: | 2024/2/19 |

测试温度**/Temperature :** 室温**/Room Temperature:**25℃

测试条件**/Condition:3.3V**

测试速率**/Data Rate :1.25G**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列号Serial Number | 发射TX | 接收RX |  |
| 中心波长CenterWavelength | 输出功率OutputPower | 消光比ExtinctionRatio | 灵敏度 Receiver Sensitivity | 信号检测阈值 Signal Detect | 饱和光功率MaxInputPower | 工作电流SupplyCurrent |
| nm | dBm | dB | dBm | H-L | L-H | dBm | mA |
| dBm | dBm |
| 1 | JD2402190001 | 1310 | -1,84 | >9 | <-26 | >-38 | <-26 | >0 | <220 |
| 2 | JD2402190002 | 1310 | -0,33 | >9 | <-26 | >-38 | <-26 | >0 | <220 |
| 3 | JD2402190003 | 1310 | -0,35 | >9 | <-26 | >-38 | <-26 | >0 | <220 |

测试报告**/Test Report**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号/P/N: | YV-GE-40R | 测试人员/Test By: | LING JIN CHAN |
| 产品名称/Product Name: | SFP module | 测试日期/Test Date: | 2024/2/19 |

测试温度**/Temperature :** 室温**/Room Temperature:**25℃

测试条件**/Condition:3.3V**

测试速率**/Data Rate :1.25G**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列号Serial Number | 发射TX | 接收RX |  |
| 中心波长CenterWavelength | 输出功率OutputPower | 消光比ExtinctionRatio | 灵敏度 Receiver Sensitivity | 信号检测阈值 Signal Detect | 饱和光功率MaxInputPower | 工作电流SupplyCurrent |
| nm | dBm | dB | dBm | H-L | L-H | dBm | mA |
| dBm | dBm |
| 1 | JD2402190004 | 1550 | 1,80 | >9 | <-26 | >-38 | <-26 | >0 | <220 |
| 2 | JD2402190005 | 1550 | -3,91 | >9 | <-26 | >-38 | <-26 | >0 | <220 |
| 3 | JD2402190006 | 1550 | -3,57 | >9 | <-26 | >-38 | <-26 | >0 | <220 |